**Karta TF NEO**

**Wysoka wydajność w małej obudowie**

**Szeroki wachlarz zastosowań**

Karta micro SDHC/microSDXC Klasy 10 UHS-I to najpopularniejsza opcja przechowywania, odpowiednia do użytku w wielu tabletach, smartfonach oraz aparatach fotograficznych. Można ją również używać z dodatkowym adapterem kart SD

**Przystosowana do wielu zadań**

Wstrząsoodporna. Z łatwością przechodzi przez bramki lotniskowe. Z powodzeniem można jej używać w wielu urządzeniach

**Specyfikacja**

Model: **HS-TF-NEO**

Pojemność: **8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB**

Maksymalna prędkość odczytu: **23MB/s | 92MB/s | 92MB/s | 92MB/s | 92MB/s | 95MB/s**

Maksymalna prędkość zapisu: **10MB/s | 10MB/s | 15MB/s | 30MB/s | 40MB/s | 50MB/s**

NAND: **TLC**

Format: **MicroSDHC | MicroSDHC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC**

Temperatura pracy: **0 °C do 70 °C**

Temperatura przechowywania: **-25 °C do 85 °C**

Kompatybilność: **MicroSDHC、MicroSDXC、MicroSDHCUHS-I 、MicroSDXCUHS-I**

Gwarancja: **7 lat**